**Załącznik nr 2**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż systemu oświetlenia basenu doświadczalnego w pracowni, (ZFK 19 w budynku CEPT), w której wykonywany jest test labiryntu wodnego  
w budynku Centrum Badań Przedklinicznych.

Zakres robót zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert cenowych.

Wymagane funkcje systemu:

1. Każda lampa zainstalowana na szyno-przewodzie ma włączać się osobno
2. Regulacja lamp ma być we wszystkich kierunkach
3. System ma być zainstalowany wg. szkicu basenu
4. Natężenie oświetlenia wewnątrz basenu musi być maksimum 150 lx

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w czynnym budynku, część pracy   
w godzinach nocnych, do uzgodnienia.

Dane budynku:  
nazwa: Centrum Badań Przedklinicznych CEPT adres: ul. Banacha 1B w Warszawie

Dane pomieszczenia

Wymiary pomieszczenia: 4,20 m x 3,93 m

Wysokość zawieszenia: 2,65m od podłogi

Odległość szyn z każdej strony od ściany: 0,60 m

Ramiona systemu : 3faz. Szyno-przewód

Źródła światła: **oprawy oświetleniowe z możliwością przesuwania i obracania lamp we wszystkich kierunkach i przekładane we wszystkie punkty podane wg szkicu**

Strumień światła skierowany na płaszczyznę ścian

Natężenie oświetlenia wewnątrz basenu maksimum 150 Lx

Przytwierdzenie do podłoża: tak aby system był stabilny

Szkic basenu:



Mapa terenu

